화학물질안전원지침 제2016-4호(2016.12.23)

사고시나리오 선정에 관한 기술지침

2014.12.31 제정

2016.12.23 개정

제1장 개 요

1. 목적

이 지침은 「화학물질관리법」(이하 “법”이라 한다) 제23조 및 제41조, 같은 법 시행규칙(“규칙”이라 한다) 제19조, 제45조 내지 제48조까지 규정에 따른 장외영향평가서 및 위해관리계획서 작성에 필요한 사고시나리오 선정을 위한 세부사항을 정함을 목적으로 한다.

2. 적용범위

이 지침은 유해화학물질이 화재·폭발 또는 유출·누출되어 사람 및 환경에 영향을 미칠 수 있는 사고시나리오를 선정하는데 적용된다.

3. 정의

① 이 지침에서 사용되는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. “끝점(종말점)”이란 사람이나 환경에 영향을 미칠 수 있는 독성농도, 과압, 복사열 등의 수치에 도달하는 지점을 말한다.

2. “영향범위”란 화학사고로 인해 유해화학물질이 화재‧폭발 또는 유출․누출되어 사고지점으로부터 사람이나 환경에 영향을 미칠 수 있는 구역을 말한다.

3. “사고시나리오”란 화재․폭발 및 유출․누출 사고로 인한 영향범위가 사업장 외부에 미치거나, 사업장 외부까지 영향은 미치지 않으나 근로자에게 심각한 영향을 줄 수 있는 사고를 가정하여 기술하는 것을 말한다.

4. “최악의 사고시나리오”란 유해화학물질을 최대량 보유한 저장용기 또는 배관 등에서 화재·폭발 및 유출·누출되어 사람 및 환경에 미치는 영향범위가 최대인 경우의 사고시나리오를 말한다.

5. “대안의 사고시나리오”란 최악의 사고시나리오보다 현실적으로 발생 가능성이 높고 사람이나 환경에 미치는 영향이 사업장 밖까지 미치는 경우의 사고시나리오 중에서 영향범위가 최대인 경우의 시나리오를 말한다.

6. “최대량”이란 저장용기 또는 배관 등에 저장 혹은 처리되는 최대용량을 말한다.

7. “인화성 가스”란 인화(폭발) 하한계가 13% 이하 또는 인화(폭발) 상한계와 하한계의 차이가 12% 이상인 가스이거나, 표준압력 101.3 kPa, 20℃에서 공기와 혼합하여 인화(폭발) 범위를 갖는 가스를 말한다.

8. “인화성 액체”란 표준압력(101.3 kPa)하에서 인화점이 60℃ 이하인 액체를 말한다.

9. “냉동액체”란 상온․상압 하에서 가스인 물질을 냉각에 의하여 액체 상태로 만든 것을 말한다.

10. “단위설비”란 탑류, 반응기, 드럼류, 열교환기류, 탱크류, 가열로류 등과 이에 연결되어 있는 펌프, 압축기, 배관 등 부속장치 또는 설비 일체를 말한다.

② 이 밖의 이 지침에서 사용하는 용어는 이 지침에서 특별히 규정하는 경우를 제외하고는 법·시행령·시행규칙 및 고시에서 정하는 바에 따른다.

제2장 사고시나리오 분석 조건

2-1. 시나리오 선정

① 시나리오는 유해화학물질을 취급하는 단위설비를 대상으로 한다. 다만, 사업장 경계부지 밖에서 다른 사업장으로 연결되는 배관이 있는 경우에는 이를 포함할 수 있다.

② 시나리오 구간은 해당 단위설비의 인입측 플렌지에서부터 연결 단위설비의 인입측 플렌지까지로 한다. 다만 연결배관에 펌프, 자동차단밸브 등이 있는 경우에는 그 전단까지를 시나리오 구간으로 구획할 수 있다.

③ 제2항에도 불구하고 도금조·세척조 등 개방형 형태로 취급되어 내용물의 증발이 가능한 경우에는 사고시나리오 구간에 국소배기장치를 포함할 수 있다.

2-2. 끝점

① 끝점은 유해화학물질의 물리·화학적 특성에 따른 화재․폭발 및 유출·누출의 위험에 따라 다음의 각 호에 의하여 결정하여야 한다.

1. 독성물질

(가) 농도가 <붙임 1>에서 규정한 끝점농도(mg/㎥ 또는 ppm)에 도달하는 지점을 끝점으로 한다. 다만 혼합물질인 경우에는 화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정(국립환경과학원고시 제2016-22호, 2016.10.31.) 별표 1 제3장에 따라 예측한 독성 값을 반영하여 끝점농도를 구할 수 있다.

(나) 유해화학물질별 끝점농도 기준의 적용 우선순위는 다음을 따른다.

① 미국산업위생학회(AIHA)에서 발표하는 ERPG-2

② 미국 환경보호청(EPA)에서 발표하는 1시간 AEGL-2

③ 미국 에너지부(DOE)에서 발표하는 PAC-2

④ 미국직업안전보건청(NIOSH)에서 발표하는 IDLH 수치의 10%(IDLH×0.1)

⑤  IDLH 수치가 없는 물질은 다음의 순서대로 IDLH 수치를 대신하여 사용할 수 있다.

㉠ 0.1×LC50 또는 0.2×LC50 (급성흡입독성값)

* 30분 노출에 대한 값의 경우 0.1, 4시간 노출에 대한 값의 경우 0.2 적용

㉡ 1×LCLo (급성흡입독성값)

㉢ 0.01×LD50 (급성경구독성값)

㉣ 0.1×LDLo (급성경구독성값)

* LD50 또는 LDLo의 단위(mg/kg 실험동물 체중)는 아래와 같이 단위를 mg/m3으로 전환하여 적용한다.

X mg/m3  =  [(Y mg/kg)(70 kg)] / 0.4 m3

2. 인화성 가스 및 인화성 액체

(가) 폭발

1 psi의 과압이 걸리는 지점

(나) 화재

40초 동안 5 [eqn: kW/m ^{2}]의 복사열에 노출되는 지점

(다) 유출·누출

유출·누출물질의 인화하한 농도에 이르는 지점을 끝점으로 한다.

2-3. 풍속 및 대기안정도

① 최악의 사고시나리오 분석은 초당 1.5 m의 풍속으로 하고, 대기안정도는〈붙임 2〉의 “F”로 한다.

② 대안의 사고시나리오 분석은 실제 해당 지역의 기상조건을 이용한다. 단, 풍속 및 대기안정도를 확인할 수 없는 경우에는 풍속은 초당 3 m로, 대기안정도는 〈붙임 2〉의 “D”로 한다.

2-4. 대기온도 및 대기습도

① 최악의 사고시나리오 분석의 경우

1. 대기온도 25℃, 대기습도 50%를 적용한다.

② 대안의 사고시나리오 분석의 경우

1. 현지기상을 적용하는 경우에는 최소 1년간 해당지역의 평균 온도 및 평균 습도를 적용한다.

2. 현지기상을 적용하지 않을 경우에는 대기온도 25℃, 대기습도 50%를 적용한다.

2-5. 누출원의 높이

① 최악의 사고시나리오 분석의 경우에는 지표면에서 누출되는 것으로 가정한다.

② 대안의 사고시나리오 분석의 경우에는 실제 누출되는 높이를 사용하거나 지표면 누출을 가정한다.

2-6. 지표면의 굴곡상태

① 지표면의 상태는 도시와 전원지형 중에 선택하여 사용한다.

② 도시지형은 건물과 나무 등이 많은 지형을, 전원지형은 평탄한 지형을 의미한다.

2-7. 누출물질의 온도

① 최악의 사고시나리오는 다음의 각 호와 같이 정한다.

1. 냉동액체를 취급하는 경우에는 운전온도를 사용한다.

2. 냉동액체 이외에 액체를 취급하는 경우에는 낮 시간의 최고온도 또는 운전온도 중 큰 수치를 사용한다.

② 대안의 사고시나리오는 운전온도를 사용한다.

제3장 최악의 사고시나리오

3-1. 최악의 사고시나리오 선정

① 유해화학물질이 최대로 저장된 단일 저장용기 또는 배관 등에서 화재‧폭발 및 유출‧누출되어 사람 및 환경에 미치는 영향범위가 최대인 사고시나리오를 선정한다.

② 단위공장별로 모든 독성물질의 누출사고를 대표할 수 있는 사고시나리오와 모든 인화성물질의 화재·폭발사고를 대표할 수 있는 사고시나리오를 각각 하나씩 선정하여야 한다.

③ 이때, 사고시나리오는 사업장 외부의 주민이나 환경에 미치는 영향 정도가 큰 경우로 선정한다.

3-2. 최악의 누출량 산정

최악의 누출량은 다음과 같이 산정한다.

① 제조·사용시설의 경우에는 차단밸브 등으로 구획된 개별 제조·사용시설의 최대수량으로 한다. 이 경우 개별 제조·사용시설의 최대수량은 개별시설과 그 시설에 연결된 배관 등에서 1회 최대로 체류할 수 있는 양을 말하며, 배관 등으로 서로 연결되지 않은 경우에는 개별시설의 최대수량을 말한다.

② 보관·저장시설의 경우에는 보관·저장시설에서 보관·저장할 수 있는 최대수량으로 한다. 다만, 여러 종류의 유해화학물질을 동일한 공간에서 구역을 나누어 보관하는 경우에는 배치구역도 상에서 보관할 수 있는 최대수량을 말한다. 이 경우 규제대상 함량(농도)이상인 상태로 동일 공간에 분산 보관하는 경우에는 각각의 분산량을 합한 양을 해당 유해화학물질의 최대수량으로 본다.

③ 제조·사용, 보관·저장시설이 건물내부에 설치된 설비의 경우에는 <붙임 3> 밀폐정도에 따른 완화지수를 적용할 수 있으며, 이 경우는 수동적 완화장치로 한정한다.

3-3. 최악의 누출시나리오 분석

최악의 누출시나리오는 다음과 같이 분석한다.

① 급성 독성물질(가스)

1. 대기 온도에서 가스인 물질을 가스 상태로 저장 ․ 취급하거나 압력을 가하여 액체 상태로 저장 ․ 취급하는 경우

(가) 3-2항에서 산정한 누출량이 10분 동안 누출되어 확산되는 것으로 가정하여 다음과 같이 계산한다.

[eqn: R _{R} = {Q _{R}} over {10}]

여기서 RR : 누출률(kg/분)

QR : 누출량(kg)

(나) 유해화학물질을 규제함량 이상 함유하는 혼합물질의 경우에는 누출량을 조정할 수 있다.

2. 냉동액체를 저장 ․ 취급하는 경우

(가) 누출된 물질이 확산되는 것을 방지하기 위한 적절한 조치가 되어 있지 않거나 누출된 물질이 확산되어 액체의 층이 1 cm 이하일 경우

- 가스의 경우와 같이 3-2항 에서 산정한 누출량이 10분 동안에 모두 누출되어 확산되는 것으로 가정한다.

(나) 누출된 물질이 확산되는 것을 방지하기 위한 적절한 조치가 되어 있어 누출된 액체의  층이 1 cm 이상 형성되는 경우

- 동시에 액체가 누출되어 액체층을 형성하는 것으로 가정하고 대기 중으로 확산되는 속도는 액체층의 표면으로부터 그 물질의 비점에서 증발되는 속도로 가정한다.

(다) 증발속도는 <붙임 4>를 이용하여 계산한다.

② 급성 독성물질(액체)

1. 대기 온도에서 액체인 급성 독성물질을 저장․취급하는 경우에는 3-2에서 산정된 누출량이 순간적으로 누출되어 액체층을 형성하는 것으로 가정한다.

2. 액체층의 표면적은 다음과 같이 계산한다.

(가) 방류벽 등과 같은 확산방지 조치가 되어 있지 않은 때에는 액체의 층이 1 ㎝ 깊이로 형성되는 것으로 가정하여 액체층의 표면적을 계산한다.

(나) 방류벽 등과 같은 확산방지 조치가 되어 있는 때에는 그 면적을 액체층의 표면적으로 산정한다. 다만, 누출량이 방류벽 등의 용량보다 작거나 용량을 충분히 처리할 수 있는 시스템을 갖춘 경우에 한정한다.

(다) 다만, 누출된 주위 표면이 포장되지 않았거나 평편하지 않은 때에는 실제 주위의 표면 상태를 감안 할 수 있으며, 적용된 수식을 제시하여야 한다.

3. 대기중으로 확산되는 속도는 액체층의 표면에서 증발되는 속도로 가정한다.

4. 증발속도는 <붙임 4>을 이용하여 계산한다.

③ 인화성 가스, 인화성 액체 및 냉동액체

1. 폭발을 일으키는 경우 폭발효율은 해당 모델에서 제시하는 누출량으로 산정한다. 단, TNT 당량 모델을 사용하는 경우에는 누출량의 10%로 산정한다.

2. 누출량 및 증발량 산정은 ①항과 ②항을 적용한다.

3. 누출량 중 증기운 폭발로 연계되는 양은 가스인 경우는 누출전량, 액체인 경우는 최초 10분간 증발된 양으로 한다.

제4장 대안의 사고시나리오 및 사고시나리오

4-1. 대안의 사고시나리오 및 사고시나리오 선정

① 대안의 사고시나리오는 영향범위가 사업장 외부로 미치는 경우에 한정하여 단위공장별로 각 독성물질에 대하여 최소 하나 이상, 인화성 물질은 화재․폭발 사고를 대표할 수 있는 시나리오를 선정하여야 한다.

② 대안의 사고시나리오에 해당되지 않더라도, 사고로 인한 영향범위가 사업장 외부에 미치는 시나리오에 대해서는 사고시나리오로 선정하여야 한다.

③ 사고로 인한 영향범위가 사업장 외부에 미치지는 않으나, 근로자에게 심각한 영향을 줄 수 있는 시나리오에 대해서도 사고시나리오로 선정할 수 있다.

4-2. 대안의 사고시나리오 및 사고시나리오 분석

① 누출량은 “3-2”에 따라 산정한다. 다만, 수동적 완화장치와 능동적 완화장치를 모두 적용할 수 있다.

② 누출공 크기는 다음 각 호에 따라 산정한다.

1. 누출공의 크기는 취급시설에서 유해화학물질이 누출될 수 있는 가장 큰 연결구 배관직경의 20%이상으로 산정한다.

2. 1호에도 불구하고 다음 각 목의 경우에는 배관직경을 누출공의 크기로 산정할 수 있다.

(가) 가장 큰 연결구의 배관직경이 50 mm 미만인 경우

(나) 운전온도가 섭씨 350도 이상이고, 운전압력이 10 kgf/㎠ 이상인 특수설비의 경우

(다) 기타 탱크로리 체결부위 등 파손확률이 높은 경우

3. 1호와 2호의 방법을 적용하지 않을 경우에는 다음 각 목의 산정방법을 참고하여 사업장에서 스스로 결정할 수 있으며, 산정근거를 제시한다.

(가) KOSHA GUIDE(P-92-2012) 누출원 모델링에 관한 지침

(나) KOSHA GUIDE(P-110-2012) 화학공장의 피해최소화대책 수립에 관한 기술지침

(다) 미국 석유화학협회의 위험기반검사 기준(API 581)에 따른 누출공 산출방법

③ 누출시간은 현실적으로 발생 가능성이 있는 누출시간을 적용하되, 산정근거를 제시한다.

부  칙(2016.12.23)

이 지침은 결재한 날로부터 시행한다.

<붙임 1>

유해화학물질별 끝점농도 기준

1.  ERPG-2 농도기준

연번	화학물질명	CAS number	ERPG-2	유해화학물질 여부
1	Acetaldehyde	75-07-0	200 ppm
2	Acetic Acid	64-19-7	35 ppm
3	Acetic Anhydride	108-24-7	15 ppm
4	Acrolein	107-02-8	0.15 ppm	○
5	Acrylic Acid	79-10-7	50 ppm	○
6	Acrylonitrile	107-13-1	35 ppm	○
7	Allyl Chloride	107-05-1	40 ppm	○
8	Ammonia	7664-41-7	150 ppm	○
9	Arsine	7784-42-1	0.5 ppm	○
10	Benzene	71-43-2	150 ppm	○
11	Benzene, ethylenated	68987-42-8	150 ppm
12	Benzoyl Chloride	98-88-4	5 ppm
13	Benzyl Chloride	100-44-7	10 ppm	○
14	Beryllium	7440-41-7	25 μg/m3
15	Bis(Chloromethyl) Ether	542-88-1	0.1 ppm	○
16	Boron Trifluoride	7637-07-2	30 mg/m3	○
17	Bromine	7726-95-6	0.5 ppm	○
18	1,3-Butadiene	106-99-0	500 ppm	○
19	n-Butyl Acetate	123-86-4	200 ppm
20	n-Butyl Acrylate	141-32-2	25 ppm
21	n-Butyl Isocyanate	111-36-4	0.05 ppm
22	Carbon Disulfide	75-15-0	50 ppm	○
23	Carbon Monoxide	630-08-0	350 ppm	○
24	Carbon Tetrachloride	56-23-5	100 ppm	○
25	Chlorine	7782-50-5	3 ppm	○
26	Chlorine Dioxide	10049-04-4	0.5 ppm	○
27	Chlorine Trifluoride	7790-91-2	1 ppm
28	Chloroacetyl Chloride	79-04-9	0.5 ppm
29	o-Chlorobenzylidene Malononitrile	2698-41-1	0.1 mg/m3
30	Chloroform	67-66-3	50 ppm	○
31	Chloromethyl Methyl Ether	107-30-2	1 ppm	○
32	Chloropicrin	76-06-2	0.15 ppm	○
33	Chlorosulfonic Acid	7790-94-5	10 mg/m3	○
34	Chlorotrifluoroethylene	79-38-9	100 ppm
35	Cobalt Hydrocarbonyl	16842-03-8	0.9 mg/m3
36	Crotonaldehyde	4170-30-3	5 ppm	○
37	Cyanogen Chloride	506-77-4	0.05 ppm	○
38	Diborane	19287-45-7	1 ppm	○
39	1,2-Dichloroethane	107-06-2	200 ppm	○
40	2,4-Dichlorophenol	120-83-2	2 ppm
41	Dicyclopentadiene	77-73-6	5 ppm
42	Diethylbenzenes, mixed isomers	25340-17-4	100 ppm
43	Diketene	674-82-8	5 ppm
44	Dimethylamine	124-40-3	100 ppm
45	Dimethyl Disulfide	624-92-0	50 ppm
46	Dimethylformamide	68-12-2	100 ppm	○
47	Dimethyl Sulfide	75-18-3	1000 ppm
48	Epichlorohydrin	106-89-8	20 ppm	○
49	Ethanol	64-17-5	3300 ppm
50	Ethyl Acrylate	140-88-5	30 ppm
51	Ethyl Chloroformate	541-41-3	5 ppm
52	2-Ethyl Hexanol	104-76-7	100 ppm
53	Ethylene Oxide	75-21-8	50 ppm	○
54	Ethylidene Norbornene	16219-75-3	100 ppm
55	Fluorine	7782-41-4	5 ppm	○
56	Fluorosulfonicacid	7789-21-1	10 mg/m3
57	Formaldehyde	50-00-0	10 ppm	○
58	Formic Acid	64-18-6	25 ppm	○
59	Furfural	98-01-1	10 ppm	○
60	Gasoline	86290-81-5	1000 ppm
61	Glutaraldehyde	111-30-8	1 ppm	○
62	HCFC-123 (2,2-Dichloro-1,1,1-Trifluoroethane)	306-83-2	1000 ppm
63	HCFC-124 (2-Chloro-1,1,1,2-Tetrafluoroethane)	2837-89-0	5000 ppm
64	HCFC-142b (1-Chloro-1,1-Difluoroethane)	75-68-3	15,000 ppm
65	Hexachlorobutadiene	87-68-3	3 ppm
66	Hexafluoroacetone	684-16-2	1 ppm
67	Hexafluoropropylene	116-15-4	50 ppm
68	1-Hexene	592-41-6	500 ppm
69	HFC-152a (1,1-Difluoroethane)	75-37-6	15,000 ppm
70	HFO-1234yf (2,3,3,3-Tetrafluoropropene)	754-12-1	24,000 ppm
71	HFO-1234ze (1,3,3,3-Tetrafluoropropylene)	29118-24-9	15,000 ppm
72	Hydrazine	302-01-2	5 ppm	○
73	Hydrogen Chloride	7647-01-0	20 ppm	○
74	Hydrogen Cyanide	74-90-8	10 ppm	○
75	Hydrogen Fluoride	7664-39-3	20 ppm	○
76	Hydrogen Peroxide	7722-84-1	50 ppm	○
77	Hydrogen Selenide	7783-07-5	0.2 ppm	○
78	Hydrogen Sulfide	7783-06-4	30 ppm	○
79	Iodine	7553-56-2	0.5 ppm
80	Isobutyronitrile	78-82-0	30 ppm	○
81	2-Isocyanatoethyl Methacrylate	30674-80-7	0.1 ppm
82	Isoprene	78-79-5	1000 ppm
83	Isopropyl Chloroformate	108-23-6	5 ppm
84	Lithium Hydride	7580-67-8	0.1 mg/m3
85	Maleic Anhydride	108-31-6	5ppm
86	MDI (Methylene Diphenyl Diisocyanate)	101-68-8	5 mg/m3	○
87	Mercury Vapor	7439-97-6	0.25 ppm	○
88	Methanol	67-56-1	1000 ppm	○
89	Methyl Bromide	74-83-9	50 ppm	○
90	Methyl Chloride	74-87-3	1000 ppm	○
91	Methyl Chloroformate	79-22-1	2 ppm
92	Methyl Iodide	74-88-4	50 ppm	○
93	Methyl Isocyanate	624-83-9	0.25 ppm
94	Methyl Mercaptan	74-93-1	25 ppm
95	Methyltert-Butyl Ether (MTBE)	1634-04-4	1000 ppm
96	Methylene Chloride	75-09-2	750 ppm
97	Monomethylamine	74-89-5	100 ppm	○
98	Nitric Acid	7697-37-2	10 ppm	○
99	Nitrogen Dioxide	10102-44-0	15 ppm
100	Nitrogen Trifluoride	7783-54-2	400 ppm
101	1-Octanol	111-87-5	20 ppm
102	1-Octene	111-66-0	800 ppm
103	Oleum	8014-95-7	10 mg/m3	○
104	Perchloroethylene	127-18-4	200 ppm	○
105	Perfluoroisobutylene	382-21-8	0.1 ppm
106	Phenol	108-95-2	50 ppm	○
107	Phenylisocyanate	103-71-9	0.4 ppm
108	Phosgene	75-44-5	0.5 ppm	○
109	Phosphine	7803-51-2	0.5 ppm	○
110	Phosphoric Acid	7664-38-2	30 mg/m3
111	Phosphorus Pentoxide	1314-56-3	10 mg/m3	○
112	Phosphorus Trichloride	7719-12-2	3 ppm	○
113	Propylene Glycol Methyl Ether Acetate	108-65-6 [a-isomer], 70657-70-4 [b-isomer]	1000 ppm
114	Propylene Oxide	75-56-9	250 ppm	○
115	Silane, Dimethyldichloro-	75-78-5	10 ppm
116	Silane, Methyltrichloro-	75-79-6	3 ppm
117	Silane, Tetrachloro-	10026-04-7	5 ppm
118	Silane, Tetraethoxy-	78-10-4	100 ppm
119	Silane, Tetramethoxy-	681-84-5	10 ppm
120	Silane, Trichloro-	10025-78-2	3 ppm
121	Silane, Triethoxy-	998-30-1	4 ppm
122	Silane, Trimethoxy-	2487-90-3	2 ppm
123	Silane, Trimethylchloro-	75-77-4	20 ppm
124	Silane, VinylTrichloro-	75-94-5	5 ppm
125	Sodium Hydroxide	1310-73-2	5 mg/m3	○
126	Stibine	7803-52-3	0.5 ppm
127	Styrene	100-42-5	250 ppm
128	Sulfur Dioxide	7446-09-5	3 ppm
129	Sulfur Trioxide	7446-11-9	10 mg/m3
130	Sulfuric Acid	7664-93-9	10 mg/m3	○
131	Sulfuryl Chloride	7791-25-5	3 ppm
132	TDI (Toluene 2,4- (2,6-) Diisocyanate)	584-84-9, 91-08-7	0.15 ppm	○
133	Tetrafluoroethylene	116-14-3	1000 ppm
134	Tetrahydrofuran	109-99-9	500 ppm
135	Thionyl Chloride	7719-09-7	2 ppm	○
136	Titanium Tetrachloride	7550-45-0	20 mg/m3
137	Toluene	108-88-3	300 ppm	○
138	1,1,1-Trichloroethane	71-55-6	700 ppm
139	Trichloroethylene	79-01-6	500 ppm	○
140	Trimethylamine	75-50-3	100 ppm	○
141	Triuranium Octaoxide	1344-59-8	10 mg/m3
142	Uranium Dioxide	1344-57-6	10 mg/m3
143	Uranium Hexafluoride	7783-81-5	15 mg/m3
144	Uranium Trioxide	1344-58-7	0.5 mg/m3
145	Vinyl Acetate	108-05-4	75 ppm
146	Vinyl Chloride	75-01-4	5000 ppm	○
147	Vinylidene Chloride	75-35-4	500 ppm
비고 1 .mg/m3과 ppm의 단위 전환은 아래의 식을 적용한다(25℃, 1기압 조건). X ppm = [(Y mg/m3)(24.45)]/분자량

출처) ERPG(Emergency Response Planning Guidelines) Values, American Industrial Hygiene Association, 2016

2. AEGL-2 농도기준

연번	화학물질명	CAS number	AEGL	유해화학물질 여부
1	Magnesium aluminum phosphide	-	0.67 ppm
2	Carbon tetrachloride	56-23-5	13 ppm	○
3	1,1- Dimethyl hydrazine	57-14-7	3.0 ppm
4	Methyl hydrazine	60-34-4	0.90 ppm	○
5	Aniline	62-53-3	12 ppm	○
6	Chloroform	67-66-3	64 ppm	○
7	N,N-Dimethylformamide	68-12-2	91 ppm	○
8	Methyl bromide	74-83-9	210 ppm	○
9	Methyl chloride	74-87-3	910 ppm	○
10	Hydrogen cyanide	74-90-8	7.1 ppm	○
11	Methyl mercaptan	74-93-1	23 ppm
12	Propane	74-98-6	17,000 ppm
13	Vinyl chloride	75-01-4	1,200 ppm	○
14	Acetonitrile	75-05-8	50 ppm
15	Ethyl mercaptan	75-08-1	120 ppm
16	Carbon disulfide	75-15-0	160 ppm	○
17	Ethylene oxide	75-21-8	45 ppm	○
18	Phosgene	75-44-5	0.30 ppm	○
19	Methyl dichlorosilane	75-54-7	11 ppm
20	Propylenimine	75-55-8	12 ppm
21	Propylene oxide	75-56-9	290 ppm	○
22	Trimethyl chlorosilane	75-77-4	22 ppm
23	Dimethyl dichlorosilane	75-78-5	11 ppm
24	Methyl trichlorosilane	75-79-6	7.3 ppm
25	Acetone cyanohydrin	75-86-5	7.1 ppm	○
26	Vinyl trichlorosilane	75-94-5	7.3 ppm
27	Agent GA (Tabun)	77-81-6	0.0053 ppm [0.035 mg/m3]
28	Isobutyronitrile	78-82-0	2.0 ppm	○
29	Methacrylaldehyde	78-85-3	0.33 ppm
30	Methyl ethyl ketone	78-93-3	2,700 ppm	○
31	Chloroacetone	78-95-5	4.4 ppm
32	Monochloroacetic acid	79-11-8	6.6 ppm	○
33	Peracetic Acid	79-21-0	1.6 mg/m3
34	Diphenyl dichlorosilane	80-10-4	11 ppm
35	2,6-Toluenediisocyanate	91-08-7	0.083 ppm	○
36	1,2,4-Trimethylbenzene	95-63-6	360 ppm
37	Agent GD (Soman)	96-64-0	0.0022 ppm [0.018 mg/m3]
38	Trichlorophenysilane	98-13-5	7.3 ppm
39	Benzonitrile	100-47-0	6.2 ppm
40	Phenyl isocyanate	103-71-9	0.0096 ppm
41	Epichlorohydrin	106-89-8	24 ppm	○
42	Butane	106-97-8	17,000 ppm
43	Acrolein	107-02-8	0.10 ppm	○
44	Ethylene chlorohydrin (2-Chloroethanol)	107-07-3	1.2 ppm	○
45	Allyl Amine	107-11-9	3.3 ppm
46	Propionitrile	107-12-0	3.0 ppm	○
47	Acrylonitrile	107-13-1	1.7 ppm	○
48	Chloroacetonitrile	107-14-2	5.0 ppm
49	Ethylene diamine	107-15-3	9.7 ppm	○
50	Allyl alcohol	107-18-6	1.7 ppm	○
51	Propargyl alcohol	107-19-7	16 ppm	○
52	Chloroacetaldehyde	107-20-0	2.2 ppm
53	Chloromethyl methyl ether	107-30-2	0.47 ppm	○
54	Allyl trichlorosilane	107-37-9	7.3 ppm
55	Agent GB (Sarin)	107-44-8	0.0060 ppm [0.035 mg/m3]	○
56	Amy ltrichlorosilane	107-72-2	7.3 ppm
57	Vinyl acetate	108-05-4	36 ppm
58	1,3,5-Trimethylbenzene (Mesitylene)	108-67-8	360 ppm
59	Toluene	108-88-3	560 ppm	○
60	Chlorobenzene	108-90-7	150 ppm
61	Cyclohexylamine	108-91-8	8.6 ppm	○
62	Phenol	108-95-2	23 ppm	○
63	Phenyl mercaptan	108-98-5	0.53 ppm
64	Malononitrile	109-77-3	0.77 ppm	○
65	Ethyl isocyanate	109-90-0	0.034 ppm
66	Furan	110-00-9	6.8 ppm
67	Hexane	110-54-3	2,900 ppm
68	Piperidine	110-89-4	33 ppm
69	n-Butyl isocyanate	111-36-4	0.083 ppm
70	Octadecyl trichlorosilane	112-04-9	7.3 ppm
71	Ethyl trichlorosilane	115-21-9	7.3 ppm
72	Tetrafluoroethylene	116-14-3	55 ppm
73	trans-Crotonaldehyde	123-73-9	4.4 ppm	○
74	Methanesulfonyl chloride	124-63-0	0.21 ppm	○
75	Methylvinyl dichlorosilane	124-70-9	11 ppm	○
76	Methacrylonitrile	126-98-7	1.0 ppm	○
77	Propyl trichlorosilane	141-57-1	7.3 ppm
78	t-Octyl mercaptan	141-59-3	0.60 ppm
79	Sodium cyanide	143-33-9	14 mg/m3	○
80	Potassium cyanide	151-50-8	19 mg/m3	○
81	Ethylenimine	151-56-4	4.6 ppm	○
82	cis-1,2-Dichloroethylene	156-59-2	500 ppm
83	cis- and trans-1,2-Dichloroethylene	156-60-5	1,000 ppm
84	Hydrazine	302-01-2	13 ppm	○
85	GF Agent	329-99-7	0.0024 ppm [0.018 mg/m3]
86	Carbonyl fluoride	353-50-4	0.28 ppm
87	Cyanogen	460-19-5	8.3 ppm
88	Ketene	463-51-4	0.063 ppm
89	Sulfur Mustard	505-60-2	0.020 ppm [0.10 mg/m3]	○
90	Tetranitromethane	509-14-8	0.52 ppm
91	1,2,3-Trimethylbenzene	526-73-8	360 ppm
92	1,2-Dimethyl hydrazine	540-73-8	3.0 ppm
93	Lewisite 1 (including mixtures with Lewisite 2 CAS #40334-69-8 and Lewisite 3 CAS #40334-70-1)	541-25-3	0.25 mg/m3	○
94	Bis-chloromethyl ether	542-88-1	0.044 ppm	○
95	Methyl isothiocyanate	556-61-6	17 ppm	○
96	2,4-Toluene Diisocyanate	584-84-9	0.083 ppm	○
97	Calcium cyanide	592-01-8	13 mg/m3	○
98	Perchloromethyl mercaptan	594-42-3	0.30 ppm
99	Bromoacetone	598-31-2	0.33 ppm	○
100	Methyl isocyanate	624-83-9	0.067 ppm
101	Carbon monoxide	630-08-0	83 ppm	○
102	Diketene	674-82-8	1.0 ppm
103	Tetramethoxy silane	681-84-5	0.91 ppm
104	Hexafluoroacetone	684-16-2	0.20 ppm
105	HFC 134A	811-97-2	13,000 ppm
106	Hexyltrichlorosilane	928-65-4	7.3 ppm
107	Methyl chlorosilane	993-00-0	22 ppm
108	Dimethyl chlorosilane	1066-35-9	22 ppm	○
109	Calcium phosphide	1305-99-3	1.0 ppm
110	Zinc phosphide	1314-84-7	1.0 ppm	○
111	Xylenes	1330-20-7	920 ppm	○
112	Ethylphosphorodichloridate	1498-51-7	0.20 ppm
113	Chloromethyl trichlorosilane	1558-25-4	7.3 ppm
114	HCFC 141b	1717-00-6	1,700 ppm
115	Diethyl dichlorosilane	1719-53-5	11 ppm
116	Trimethoxysilane	2487-90-3	0.83 ppm
117	Tear Gas	2698-41-1	0.083 mg/m3
118	Cyclohexyl isocyanate	3173-53-3	0.034 ppm
119	Trimethylacetyl chloride	3282-30-2	0.16 ppm
120	Dichlorosilane	4109-96-0	11 ppm
121	cis-Crotonaldehyde	4170-30-3	4.4 ppm	○
122	Dodecyl trichlorosilane	4484-72-4	7.3 ppm
123	Octyl trichlorosilane	5283-66-9	7.3 ppm
124	Nonyl trichlorosilane	5283-67-0	7.3 ppm
125	Propylene Glycol Dinitrate	6423-43-4	1.0 ppm
126	BZ	6581-06-2	0.011 mg/m3
127	Sulfur Dioxide	7446-09-5	0.75 ppm
128	Butyl trichlorosilane	7521-80-4	7.3 ppm
129	Perchloryl fluoride	7616-94-6	4.0 ppm
130	Boron trifluoride	7637-07-2	29 mg/m3	○
131	Hydrogen chloride	7647-01-0	22 ppm	○
132	Hydrogen fluoride	7664-39-3	24 ppm	○
133	Ammonia	7664-41-7	160 ppm	○
134	Nitric Acid	7697-37-2	24 ppm	○
135	Phosphorus Trichloride	7719-12-2	2.0 ppm	○
136	Bromine	7726-95-6	0.24 ppm	○
137	Fluorine	7782-41-4	5.0 ppm	○
138	Chlorine	7782-50-5	2.0 ppm	○
139	Hydrogen sulfide	7783-06-4	27 ppm	○
140	Hydrogen selenide	7783-07-5	0.11 ppm	○
141	Oxygen difluoride	7783-41-7	0.083 ppm
142	Tellurium hexafluoride	7783-80-4	0.0053 ppm
143	Uranium hexafluoride	7783-81-5	9.6 mg/m3
144	Arsine	7784-42-1	0.17 ppm	○
145	Bromine trifluoride	7787-71-5	2.0 ppm
146	Bromine pentafluoride	7789-30-2	0.17 ppm
147	Chlorine trifluoride	7790-91-2	2.0 ppm
148	Sulfuryl chloride	7791-25-5	3.7 ppm
149	Phosphine	7803-51-2	2.0 ppm	○
150	Trichlorosilane	10025-78-2	7.3 ppm
151	Phosphorus oxychloride	10025-87-3	NR	○
152	Tetrachlorosilane	10026-04-7	5.5 ppm
153	Hydrogen Bromide	10035-10-6	40 ppm	○
154	Chlorine dioxide	10049-04-4	1.1 ppm	○
155	Nitric oxide	10102-43-9	NR	○
156	Nitrogen dioxide	10102-44-0	12
157	Boron tribromide	10294-33-4	13 ppm
158	Nitrogen Tetroxide	10544-72-6	6.2 ppm [23 mg/m3]
159	Magnesium phosphide	12057-74-8	1.0 ppm
160	Sodium phosphide	12058-85-4	2.0 ppm
161	Strontium phosphide	12504-13-1	1.0 ppm
162	Nickel carbonyl	13463-39-3	0.036 ppm	○
163	Iron pentacarbonyl	13463-40-6	0.060 ppm
164	Chlorine pentafluoride	13637-63-3	0.17 ppm
165	Bromine chloride	13863-41-7	0.83 ppm
166	Diborane	19287-45-7	1.0 ppm	○
167	Pentaborane	19624-22-7	0.14 ppm
168	Potassium phosphide	20770-41-6	2.0 ppm
169	Aluminum phosphide	20859-73-8	2.0 ppm	○
170	Trichlorophenylsilane	27137-85-5	7.3 ppm
171	Agent VX	50782-69-9	0.00027 ppm [0.0029 mg/m3]
172	Jet Fuels (JP-5 and JP-8)	70892-10-3 and 8008-20-6	1,100 mg/m3
173	(HFE-7100) Methyl nonafluorobutyl ether (40%) and Methyl nonafluoroisobutyl ether (60%)	163702-07-6 and 163702-08-7	8,200 ppm
비고 1. mg/m3과 ppm의 단위 전환은 아래의 식을 적용한다(25℃, 1기압 조건). X ppm = [(Y mg/m3)(24.45)]/분자량

출처) Compiled AEGL(Acute Exposure Guideline Levels) Values, US Environmental Protection Agency, 2016

3. PAC-2 농도기준

연번	화학물질명	CAS number	PAC-2
1	Formaldehyde	50-00-0	14 ppm
2	DDT; (Dichlorodiphenyltrichloroethane)	50-29-3	34 mg/m3
3	Dinitrophenol, 2,4-	51-28-5	6.8 mg/m3
4	Nitrogen mustard-2; (Bis(b-chloroethyl)methylamine)	51-75-2	0.022 mg/m3
5	Urethane; (Carbamic acid, ethyl ester; Ethyl carbamate)	51-79-6	60 mg/m3
6	Trichlorohydroxyethyl dimethylphosphonate; ((2,2,2-Trichloro-1-hydroxyethyl)dimethylphosphonate; Trichlorphon)	52-68-6	13 mg/m3
7	Nicotine; (Pyridine, (S)-3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)-); (Includes DL-Nicotine, 22083-74-5)	54-11-5	3.5 mg/m3
8	Fenthion	55-38-9	5.9 mg/m3
9	Diisopropylfluorophosphate; (Phosphorofluoridic acid, bis(1-methylethyl) ester)	55-91-4	3.6 mg/m3
10	Diaminodipropylamine, 3,3-; (Aminobis(propylamine))	56-18-8	4.5 ppm
11	Carbon tetrachloride	56-23-5	13 ppm
12	Parathion	56-38-2	1.5 mg/m3
13	Strychnine	57-24-9	0.5 mg/m3
14	Chlordane	57-74-9	50 mg/m3
15	Lindane; (gamma-Benzenehexachloride); includes the isomers (319-84-6, 319-85-7, 608-73-1)	58-89-9	100 mg/m3
16	Phenylazo)aniline, p-(	60-09-3	7.2 mg/m3
17	Monomethylhydrazine; (Methyl hydrazine)	60-34-4	0.90 ppm
18	Dimethoate	60-51-5	30 mg/m3
19	Dieldrin	60-57-1	6.8 mg/m3
20	Amitrole	61-82-5	23 mg/m3
21	Phenylmercury acetate; (Acetoxyphenylmercury)	62-38-4	22 mg/m3
22	Aniline	62-53-3	12 ppm
23	Dichlorovos; (Dichlorvos)	62-73-7	20 mg/m3
24	Fluoroacetic acid, sodium salt; (Sodium fluoroacetate)	62-74-8	0.5 mg/m3
25	Carbaryl; (Sevin)	63-25-2	100 mg/m3
26	Formic acid	64-18-6	25 ppm
27	Diethyl sulfate	64-67-5	1.8 ppm
28	Cycloheximide	66-81-9	2 mg/m3
29	Methanol; (Methyl alcohol)	67-56-1	2,100 ppm
30	Chloroform	67-66-3	64 ppm
31	Mercaptoacetic acid; (Thioglycolic acid)	68-11-1	33 ppm
32	Dimethylformamide, N,N-	68-12-2	91 ppm
33	Benzene	71-43-2	800 ppm
34	Endrin	72-20-8	20 mg/m3
35	Methyl bromide; (Bromomethane)	74-83-9	210 ppm
36	Methyl chloride	74-87-3	910 ppm
37	Methyl iodide	74-88-4	50 ppm
38	Monomethylamine; (Methylamine)	74-89-5	64 ppm
39	Hydrogen cyanide; (Hydrocyanic acid)	74-90-8	7.1 ppm
40	Ethyl chloride; (Chloroethane)	75-00-3	5,100 ppm
41	Vinyl chloride	75-01-4	1,200 ppm
42	Carbondisulfide	75-15-0	160 ppm
43	Ethylene oxide; (Oxirane)	75-21-8	45 ppm
44	Phosgene	75-44-5	0.30 ppm
45	Trimethylamine	75-50-3	120 ppm
46	Nitromethane	75-52-5	210 ppm
47	Propylene oxide; (Methyl ethylene oxide)	75-56-9	290 ppm
48	Tetramethylammonium chloride	75-57-0	1.7 mg/m3
49	Tetramethylammonium hydroxide	75-59-2	0.1 mg/m3
50	Tetramethyl lead	75-74-1	4 mg/m3
51	Methanesulfonic acid	75-75-2	11 mg/m3
52	Methyllactonitrile,2-; (Acetonecyanohydrin)	75-86-5	7.1 ppm
53	Trifluoroethanol, 2,2,2-; (Trifluoroethyl alcohol)	75-89-8	10 ppm
54	Trichloroacetic acid	76-03-9	16 ppm
55	Chloropicrin; (Trichloronitromethane)	76-06-2	0.15 ppm
56	Heptachlor	76-44-8	14 mg/m3
57	Hexachlorocylopentadiene	77-47-4	0.55 ppm
58	Dimethyl sulfate	77-78-1	0.12 ppm
59	Dioxathion	78-34-2	3.4 mg/m3
60	Amiton; (O,O-Diethyl-S-(2-diethylaminoethyl) thiophosphate)	78-53-5	0.11 mg/m3
61	Isobutylamine	78-81-9	10 ppm
62	Isobutyronitrile	78-82-0	2.0 ppm
63	Butanone, 2-; (Methyl ethyl ketone; MEK)	78-93-3	2,700 ppm
64	Methyl vinyl ketone; (3-Buten-2-one)	78-94-4	1.2 ppm
65	Trichloroethylene	79-01-6	450 ppm
66	Acrylamide	79-06-1	44 mg/m3
67	Acrylic acid	79-10-7	46 ppm
68	Chloroacetic acid; (Monochloroacetic acid)	79-11-8	6.6 ppm
69	Thiosemicarbazide; (1-Amino-2-thiourea)	79-19-6	12 mg/m3
70	Tetrabromoethane, 1,1,2,2-; (Acetylene tetrabromide)	79-27-6	4.3 ppm
71	Dichloroacetic acid	79-43-6	8.9 ppm
72	Warfarin	81-81-2	20 mg/m3
73	Diphacinone; (Diphenadione)	82-66-6	0.9 mg/m3
74	Rotenone	83-79-4	420 mg/m3
75	Dibutyl phthalate	84-74-2	1,600 mg/m3
76	Phthalic acid, benzyl butyl ester; (Benzyl butyl phthalate)	85-68-7	77 mg/m3
77	Azinphos methyl; (Guthion)	86-50-0	0.7 mg/m3
78	Naphthylthiourea, alpha-; (ANTU)	86-88-4	10 mg/m3
79	Pentachlorophenol	87-86-5	15 mg/m3
80	Trichloroisocyanuric acid	87-90-1	13 mg/m3
81	Nitrotoluene, o-	88-72-2	33 ppm
82	Dinoseb; (2-sec-Butyl-4,6-dinitrophenol)	88-85-7	4.5 mg/m3
83	Picric acid	88-89-1	17 mg/m3
84	Toluene-2,6-diisocyanate	91-08-7	0.083 ppm
85	Quinoline	91-22-5	2.9 ppm
86	Naphthylamine, beta-	91-59-8	24 mg/m3
87	Diethylaniline, N,N-	91-66-7	14 mg/m3
88	Dichlorobenzidene, 3,3'-	91-94-1	23 ppm
89	Aminodiphenyl, p-	92-67-1	17 mg/m3
90	Benzidine	92-87-5	10 mg/m3
91	Trichlorophenoxyacetic acid, 2,4,5-; (2,4,5-T)	93-76-5	42 mg/m3
92	Benzoyl peroxide	94-36-0	1,200 mg/m3
93	Dichlorophenoxyacetic acid, 2,4-; (2,4-D)	94-75-7	94 mg/m3
94	Toluidine, o-	95-53-4	8.2 ppm
95	Phenylenediamine, 1,2-; (o-Phenylenediamine)	95-54-5	35 mg/m3
96	Toluenediamine, 2,4-; (2,4-Diaminotoluene)	95-80-7	3.3 ppm
97	Styrene oxide; (1,2-Epoxyethylbenzene)	96-09-3	3.6 ppm
98	Dibromo-3-chloropropane, 1,2-; (DBCP)	96-12-8	2.2 ppm
99	Dichloro-2-propanol, 1,3-	96-23-1	3.6 ppm
100	Chloro-1,2-propanediol, 3-; (Chlorohydrin)	96-24-2	0.12 ppm
101	Methyl acrylate	96-33-3	170 ppm
102	Ethylenethiourea; (2-Imidazolidinethione)	96-45-7	0.94 mg/m3
103	Dinitroaniline, 2,4-	97-02-9	9.4 mg/m3
104	Furfuryl alcohol	98-00-0	42 ppm
105	Furancarboxaldehyde, 2-; (Furfural)	98-01-1	10 ppm
106	Nitrobenzene	98-95-3	20 ppm
107	Nitrotoluene, p-	99-99-0	33 ppm
108	Benzyl chloride	100-44-7	10 ppm
109	Methylaniline, N-	100-61-8	17 ppm
110	Phenylhydrazine	100-63-0	6.4 ppm
111	Hexamethylenetetraamine; (Methenamine)	100-97-0	610 mg/m3
112	Methylene bis(2-chloroaniline), 4,4'-; (MBOCA)	101-14-4	0.94 ppm
113	Methylene diphenyl diisocyanate; (Diphenylmethane diisocyanate; MDI)	101-68-8	5 mg/m3
114	Methylenedianiline, 4,4'-	101-77-9	3.4 ppm
115	Tri-n-butylamine	102-82-9	0.54 ppm
116	Dimethylphenol, 2,4-; (2,4-Xylenol)	105-67-9	76 mg/m3
117	Toluidine, p-; (4-Methylbenzenamine)	106-49-0	8.2 ppm
118	Phenylenediamine, 1,4-; (p-Phenylenediamine)	106-50-3	6.8 mg/m3
119	Benzoquinone, p-; (Quinone)	106-51-4	11 ppm
120	Epichlorohydrin	106-89-8	24 ppm
121	Glycidyl acrylate; (2,3-Epoxypropyl acrylate)	106-90-1	0.89 ppm
122	Ethylene dibromide; (Dibromoethane)	106-93-4	24 ppm
123	Butadiene, 1,3-	106-99-0	5,300 ppm
124	Acrolein	107-02-8	0.10 ppm
125	Allyl chloride	107-05-1	54 ppm
126	Ethylene dichloride; (1,2-Dichloroethane)	107-06-2	200 ppm
127	Ethylene chlorohydrin; (2-Chloroethanol)	107-07-3	1.2 ppm
128	Propionitrile; (Propiononitrile)	107-12-0	3.0 ppm
129	Acrylonitrile	107-13-1	1.7 ppm
130	Ethylenediamine, 1,2-	107-15-3	9.7 ppm
131	Allyl alcohol	107-18-6	1.7 ppm
132	Propargyl alcohol	107-19-7	16 ppm
133	Chloromethyl methyl ether	107-30-2	0.47 ppm
134	Agent GB; (Sarin, Isopropyl methanefluoro-phosphonate)	107-44-8	0.0060 ppm
135	Tetraethyl pyrophosphate; (TEPP)	107-49-3	1 mg/m3
136	Xylene, m- (includes o- (95-47-6) and p- (106-42-3) isomers)	108-38-3	920 ppm
137	Toluidine, m-; (3-Methylaniline)	108-44-1	8.2 ppm
138	Phenylenediamine, 1,3-; (m-Phenylenediamine)	108-45-2	21 mg/m3
139	Toluene	108-88-3	560 ppm
140	Cyclohexylamine	108-91-8	8.6 ppm
141	Phenol	108-95-2	23 ppm
142	Propyl chloroformate; (Propyl chlorocarbonate)	109-61-5	3.7 ppm
143	Butylamine, n-	109-73-9	50 ppm
144	Butanenitrile; (Butyronitrile)	109-74-0	8.3 ppm
145	Propanedinitrile; (Malononitrile)	109-77-3	0.77 ppm
146	Ethylene glycol monomethyl ether; (2-Methoxyethanol; EGME; Methyl Cellosolve(R))	109-86-4	14 ppm
147	Trans-1,4-dichlorobutene; (2-Butylene dichloride)	110-57-6	0.86 ppm
148	Butyne-1,4-diol, 2-; (1,4-Butynediol)	110-65-6	5.1 mg/m3
149	Ethoxyethanol, 2-	110-80-5	1,000 ppm
150	Gluteraldehyde	111-30-8	1 ppm
151	Dichloroethyl ether; (1,1'-Oxybis(2-chloro)ethane; Bis(2-chloroethyl)ether)	111-44-4	25 ppm
152	Di-n-butylamine	111-92-2	5 ppm
153	Hexadecyltrimethylammonium chloride	112-02-7	12 mg/m3
154	Propoxur (Baygon)	114-26-1	6.7 mg/m3
155	Dimefox; (bis(Dimethylamido)fluorophosphate)	115-26-4	1 mg/m3
156	Endosulfan	115-29-7	0.8 mg/m3
157	Tributyl(2,4-dichlorobenzyl) phosphonium chloride	115-78-6	5.9 mg/m3
158	Triphenyl phosphate	115-86-6	360 mg/m3
159	Fensulfothion	115-90-2	2 mg/m3
160	Aldicarb; (Carbanolate; Methyl-2-(methylthio)propionaldehyde-O-(methylcarbamoyl)oxime, 2-)	116-06-3	0.3 mg/m3
161	Di-sec-octylphthalate	117-81-7	1,000 mg/m3
162	Isopropylmethylpyrazolyl dimethylcarbamate; (Isolan)	119-38-0	5.6 mg/m3
163	Dimethoxybenzidene 3,3'-; (o-Dianisidine)	119-90-4	220 mg/m3
164	Methylpyrrolidine; (Methylpyrrolidine, 1-)	120-94-5	6.4 mg/m3
165	Dinitrotoluene, 2,4-	121-14-2	12 mg/m3
166	Triethylamine	121-44-8	170 ppm
167	Malathion	121-75-5	120 mg/m3
168	Cyclotrimethylenetrinitramine; (RDX or Cyclonite)	121-82-4	26 mg/m3
169	Benzyldimethyloctadecylammonium chloride; (Dimethyloctadecylbenzylammonium chloride)	122-19-0	41 mg/m3
170	Hydroquinone	123-31-9	20 mg/m3
171	Maleic hydrazide; (3,6-Pyridazinedione, 1,2-dihydro-)	123-33-1	130 mg/m3
172	Crotonaldehyde, trans-	123-73-9	4.4 ppm
173	Urea peroxide; (Urea hydrogen peroxide)	124-43-6	13 mg/m3
174	Methanesulfonyl chloride	124-63-0	0.21 ppm
175	Methylvinyldichlorosilane; (Dichloromethylvinylsilane)	124-70-9	11 ppm
176	Methacrylonitrile; (Methylacrylonitrile)	126-98-7	1.0 ppm
177	Perchloroethylene; (Tetrachloroethylene)	127-18-4	230 ppm
178	Captan	133-06-2	26 mg/m3
179	Thiram; (Tetramethylthioperoxydicarbonic diamide)	137-26-8	250 mg/m3
180	Benzyl cyanide; (Phenylacetonitrile)	140-29-4	4.3 mg/m3
181	Dicrotophos	141-66-2	0.9 mg/m3
182	Ethyl acetate	141-78-6	1,700 ppm
183	Sodium cyanide	143-33-9	14 mg/m3
184	Fluoroacetic acid; (Fluoroethanoic acid)	144-49-0	0.47 mg/m3
185	Ethyleneimine	151-56-4	4.6 ppm
186	Octamethyldiphosphoramide; (Octamethylpyrophosphoramide,Schradan)	152-16-9	0.8 mg/m3
187	Isobenzan	297-78-9	0.11 mg/m3
188	Thionazin; (Ethyl pyrazinyl phosphorothioate)	297-97-2	3.5 mg/m3
189	Methyl parathion	298-00-0	1.2 mg/m3
190	Phorate	298-02-2	0.040 mg/m3
191	Disulfoton	298-04-4	2 mg/m3
192	Hydrazine	302-01-2	13 ppm
193	Aldrin; (1,2,3,4,10,10-Hexachloro-1,4,4a,5,8,8a- hexahydro-1,4-endo,exo-5,8-dimethanonaphthalene)	309-00-2	10 mg/m3
194	Mexacarbate; (4-(Dimethylamine)-3,5-xylyl N-methylcarbamate)	315-18-4	14 mg/m3
195	Trichloronate; (Ethyl trichlorophenylethylphosphonothioate)	327-98-0	10 mg/m3
196	Trifluoroacetyl chloride	354-32-5	35 ppm
197	Cyanamide	420-04-2	66 mg/m3
198	Chlorfenvinfos	470-90-6	10 mg/m3
199	Aminopyridine, 4-; (4-Pyridinamine)	504-24-5	20 mg/m3
200	Bis(2-chloroethyl)sulfide; (HD; Sulfur mustard)	505-60-2	0.02 ppm
201	Cyanogen chloride	506-77-4	0.05 ppm
202	Chlorobenzylate; (4,4'-Dichlorobenzilic acid ethyl ester)	510-15-6	92 mg/m3
203	Dinitro-o-cresol, 4,6-	534-52-1	0.83 mg/m3
204	Crimidine; (Castrix)	535-89-7	0.069 mg/m3
205	Bromoethanol, 2-; (Ethylene bromohydrin)	540-51-2	0.66 mg/m3
206	Dichloropropene, 1,3-; (including cis- and trans- isomers)	542-75-6	19 ppm
207	Dichloromethyl ether; (bis(Chloromethyl)ether)	542-88-1	0.044 ppm
208	Glycidol; (Oxiranemethanol, 1-Propanol, 2,3-epoxy)	556-52-5	83 ppm
209	Methyl isothiocyanate; (Isothiocyanatomethane)	556-61-6	17 ppm
210	Nickel cyanide	557-19-7	13 mg/m3
211	Ethion	563-12-2	13 mg/m3
212	Thallium(I) acetate; (Acetic acid, thallium(1+) salt)	563-68-8	4.3 mg/m3
213	Basic Green 4; (Aizen malachite green)	569-64-2	1.4 mg/m3
214	Dimethylphenol, 2,6-; (2,6-Xylenol)	576-26-1	26 mg/m3
215	Toluene-2,4-diisocyanate; (TDI)	584-84-9	0.083 ppm
216	Calcium cyanide	592-01-8	13 mg/m3
217	Bromoacetone	598-31-2	0.33 ppm
218	Triphenylphosphine	603-35-0	32 mg/m3
219	Phenylenediamine dihydrochloride, 1,2-	615-28-1	19 mg/m3
220	Phenylenediamine dihydrochloride, 1,4-	624-18-0	4.9 mg/m3
221	Carbon monoxide	630-08-0	83 ppm
222	Fluoroacetamide	640-19-7	5.8 mg/m3
223	Dimetilan	644-64-4	25 mg/m3
224	Phosmet	732-11-6	0.54 mg/m3
225	Carbophenothion; (Trithion)	786-19-6	6.8 mg/m3
226	Diethyl chlorophosphate	814-49-3	8 mg/m3
227	Acrylyl chloride; (Acryloyl chloride)	814-68-6	0.24 ppm
228	Hexamethylene diisocyanate; (1,6-Diisocyanatohexane)	822-06-0	0.2 ppm
229	Toluene-2,6-diamine; (2-Methyl-1,3-benzenediamine)	823-40-5	33 mg/m3
230	Methyl 2-pyrrolidinone, 1-; (N-Methylpyrrolidone)	872-50-4	32 ppm
231	Acetoxytriphenylstannane	900-95-8	20 mg/m3
232	Methacryloyl chloride	920-46-7	0.14 ppm
233	Fonofos	944-22-9	1.3 mg/m3
234	Phosfolan	947-02-4	9 mg/m3
235	Mephosfolan	950-10-7	9 mg/m3
236	Methidathion; (O,O-Dimethyl-S-(5-methoxy- 1,3,4-thiadiazolinyl-3-methyl)dithiophosphate)	950-37-8	20 mg/m3
237	Triamiphos	1031-47-6	0.66 mg/m3
238	Dimethylchlorosilane; (Chlorodimethylsilane)	1066-35-9	22 ppm
239	Propane sultone, 1,3-	1120-71-4	18 mg/m3
240	Arsenic pentoxide	1303-28-2	8 mg/m3
241	Boron oxide	1303-86-2	100 mg/m3
242	Cadmium oxide	1306-19-0	0.87 mg/m3
243	Cadmium sulfide	1306-23-6	0.98 mg/m3
244	Antimony trioxide	1309-64-4	16 mg/m3
245	Potassium hydroxide	1310-58-3	2 mg/m3
246	Sodium hydroxide	1310-73-2	5 mg/m3
247	Sodium peroxide	1313-60-6	5 mg/m3
248	Nickel oxide; (Nickel(II) oxide)	1313-99-1	220 mg/m3
249	Phosphorus pentoxide	1314-56-3	10 mg/m3
250	Phosphorus pentasulfide	1314-80-3	130 mg/m3
251	Zinc phosphide	1314-84-7	1.0 ppm
252	Cresols, all isomers; (includes 95-48-7,108-39-4,106-44-5)	1319-77-3	25 ppm
253	Xylenes	1330-20-7	920 ppm
254	Chromic trioxide; (Chromium(VI) oxide (1:3))	1333-82-0	5 mg/m3
255	Leadacetate,basic;(Leadsubacetate)	1335-32-6	59 mg/m3
256	Polychlorinated biphenyl; (Aroclor; PCBs)	1336-36-3	140 mg/m3
257	Methyl ethyl ketone peroxide	1338-23-4	20 ppm
258	Ammonium hydrogen fluoride; (Ammonium bifluoride)	1341-49-7	130 mg/m3
259	Dinoterb; (2-(1,1-Dimethylethyl)-4,6-dinitrophenol)	1420-07-1	2 mg/m3
260	Trifluoromethanesulfonic acid; (Triflic acid)	1493-13-6	22 ppm
261	Carbofuran	1563-66-2	0.43 mg/m3
262	Trifluralin; (2,6-Dinitro-N,N-dipropyl- 4-(trifluoromethyl) benzenamine)	1582-09-8	13 mg/m3
263	Acetone thiosemicarbazide	1752-30-3	100 mg/m3
264	Chlorothalonil; (Tetrachloroisophthalonitrile)	1897-45-6	1.4 mg/m3
265	Paraquat dichloride	1910-42-5	1.6 mg/m3
266	Methiocarb; (Mercaptodimethur)	2032-65-7	15 mg/m3
267	Paraquat methosulfate; (Paraquat dimethyl sulphate)	2074-50-2	0.15 mg/m3
268	EPN; (O-Ethyl-O-(4-nitrophenyl) phenylthiophosphonate)	2104-64-5	5 mg/m3
269	Prothoate; (Isopropyl diethyldithiophosphorylacetamide)	2275-18-5	1.7 mg/m3
270	Formothion	2540-82-1	24 mg/m3
271	Promecarb; (m-Cym-5-yl methylcarbamate)	2631-37-0	16 mg/m3
272	Sulfuryl fluoride	2699-79-8	21 ppm
273	Endothion	2778-04-3	17 mg/m3
274	Chlorpyrifos; (Dursban)	2921-88-2	15 mg/m3
275	Sulfotep; (TEDP)	3689-24-5	3.5 mg/m3
276	Chlorophacinone	3691-35-8	0.051 mg/m3
277	Potassium chlorate	3811-04-9	62 mg/m3
278	Isophorone diisocyanate	4098-71-9	0.14 ppm
279	Phosacetim	4104-14-7	3.7 mg/m3
280	Crotonaldehyde, cis-	4170-30-3	4.4 ppm
281	Methylene bis(4-isocyanatocyclohexane), 1,1'-	5124-30-1	0.29 ppm
282	Hydroxylaminechloride; (Hydroxylaminehydrochloride)	5470-11-1	4.7 mg/m3
283	Coumatetralyl; (Endrocide)	5836-29-3	0.071 mg/m3
284	Ammonium nitrate	6484-52-2	73 mg/m3
285	Monocrotophos	6923-22-4	0.63 mg/m3
286	Didecyldimethylammonium chloride	7173-51-5	9 mg/m3
287	Lead	7439-92-1	120 mg/m3
288	Potassium	7440-09-7	25 mg/m3
289	Sodium	7440-23-5	140 mg/m3
290	Arsenic	7440-38-2	17 mg/m3
291	Cadmium	7440-43-9	0.76 mg/m3
292	Thallium(I) sulfate; (Sulfuric acid, dithallium(1+) salt)	7446-18-6	2 mg/m3
293	Mercury(II) chloride; (Mercury bichloride)	7487-94-7	0.14 mg/m3
294	Sodium nitrate	7631-99-4	45 mg/m3
295	Boron trifluoride	7637-07-2	29 mg/m3
296	Zinc chloride	7646-85-7	800 mg/m3
297	Hydrogenchloride;(Hydrochloricacid)	7647-01-0	22 ppm
298	Antimony pentachloride	7647-18-9	33 mg/m3
299	Hydrogen fluoride; (Hydrofluoric acid)	7664-39-3	24 ppm
300	Ammonia	7664-41-7	160 ppm
301	Sulfuric acid	7664-93-9	8.7 mg/m3
302	Sodium fluoride	7681-49-4	90 mg/m3
303	Nitricacid	7697-37-2	24 ppm
304	Thionyl chloride	7719-09-7	2.4 ppm
305	Phosphorus trichloride	7719-12-2	2.0 ppm
306	Potassium permanganate	7722-64-7	14 mg/m3
307	Hydrogen peroxide	7722-84-1	50 ppm
308	Bromine	7726-95-6	0.24 ppm
309	Zinc sulfate	7733-02-0	97 mg/m3
310	Potassium nitrate	7757-79-1	100 mg/m3
311	Sodium chlorite	7758-19-2	2.1 mg/m3
312	Lead chromate	7758-97-6	16 mg/m3
313	Silver nitrate	7761-88-8	0.9 mg/m3
314	Chloric acid, sodium salt; (Sodium chlorate)	7775-09-9	40 mg/m3
315	Sodium chromate(VI); (Disodium chromate)	7775-11-3	8.2 mg/m3
316	Potassium dichromate	7778-50-9	8.8 mg/m3
317	Potassium perchlorate	7778-74-7	69 mg/m3
318	Fluorine	7782-41-4	5 ppm
319	Selenium	7782-49-2	6.6 mg/m3
320	Chlorine	7782-50-5	2.0 ppm
321	Hydrogensulfide	7783-06-4	27 ppm
322	Antimony trifluoride	7783-56-4	20 mg/m3
323	Lead acid arsenate; (Dibasic lead arsenate)	7784-40-9	77 mg/m3
324	Arsine	7784-42-1	0.17 ppm
325	Nickel sulfate; (Nickel(II) sulfate)	7786-81-4	8.6 mg/m3
326	Potassium chromate(VI)	7789-00-6	9.7 mg/m3
327	Ammonium dichromate	7789-09-5	6.3 mg/m3
328	Potassium fluoride	7789-23-3	250 mg/m3
329	Lithium fluoride	7789-24-4	110 mg/m3
330	Chlorosulfonicacid; (Chlorosulfuricacid)	7790-94-5	4.4 mg/m3
331	Hydroxylamine	7803-49-8	3.9 mg/m3
332	Phosphine	7803-51-2	2.0 ppm
333	Hydrazine hydrate; (Hydrazine monohydrate; aqueous solutions - 10217-52-4)	7803-57-8	20 mg/m3
334	Toxaphene; (Chlorinated camphene)	8001-35-2	20 mg/m3
335	Alkyl dimethylbenzyl ammonium chloride; (Benzalkonium chloride)	8001-54-5	10 mg/m3
336	Oleum; (fuming Sulfuric acid)	8014-95-7	8.7 mg/m3
337	Demeton	8065-48-3	2 mg/m3
338	Ethoxylated nonylphenol; (Nonyl phenyl polyethylene glycol ether)	9016-45-9	470 mg/m3
339	Sulfur monochloride	10025-67-9	6.4 ppm
340	Phosphorus oxychloride	10025-87-3	0.48 ppm
341	Antimony trichloride; (Antimony(III) chloride)	10025-91-9	25 mg/m3
342	Phosphorus pentachloride	10026-13-8	20 mg/m3
343	Hydrogen iodide; (Hydriodic acid)	10034-85-2	25 ppm
344	Hydrogen bromide; (Hydrobromic acid)	10035-10-6	40 ppm
345	Hydroxylamine sulfate; (Oxammonium sulfate)	10039-54-0	31 mg/m3
346	Chlorine dioxide	10049-04-4	1.1 ppm
347	Nitric oxide	10102-43-9	12 ppm
348	Thallous nitrate; (Thallium nitrate; Thallium(I) nitrate)	10102-45-1	4.3 mg/m3
349	Cadmium chloride	10108-64-2	1.2 mg/m3
350	Cadmium sulfate	10124-36-4	1.4 mg/m3
351	Methamidophos	10265-92-6	1.2 mg/m3
352	Dialifor	10311-84-9	5 mg/m3
353	Sodium dichromate; (Disodium dichromate)	10588-01-9	6.5 mg/m3
354	Sodium-Potassium	11135-81-2	5 mg/m3
355	Ammonium fluoride	12125-01-8	160 mg/m3
356	Phosphorus (yellow); (White phosphorus)	12185-10-3	0.91 mg/m3
357	Terbufos	13071-79-9	1 mg/m3
358	Nickel(II) nitrate; (Nickelous nitrate)	13138-45-9	10 mg/m3
359	Phosphamidon; (Famfos)	13171-21-6	0.3 mg/m3
360	Ethyl S,S-dipropylphosphorodithioate, O-; (Mocap PC-84; Ethoprophos)	13194-48-4	1.6 mg/m3
361	Borane methyl sulfide complex; (Methyl sulfide complex with borane (1:1))	13292-87-0	0.33 ppm
362	Nickel carbonyl	13463-39-3	0.036 ppm
363	Calcium chromate	13765-19-0	7.8 mg/m3
364	Butylamine, sec-; (includes 513-49-5)	13952-84-6	10 ppm
365	Bromo-3-chloro-5,5-dimethylhydantoin, 1-; (1-Bromo-3-chloro-5,5-dimethyl-2,4-imidazolidinedione)	16079-88-2	46 mg/m3
366	Methomyl	16752-77-5	10 mg/m3
367	Potassium hexafluorosilicate; (Silicate(2-), hexafluoro-, dipotassium)	16871-90-2	5.1 mg/m3
368	Fluoboric acid; (Tetrafluoroboric acid)	16872-11-0	97 mg/m3
369	Disodium hexafluorosilicate (2-)	16893-85-9	140 mg/m3
370	Ammonium hexafluorosilicate; (Ammonium silicofluoride)	16919-19-0	130 mg/m3
371	Silicofluoric acid; (Fluorosilicic acid)	16961-83-4	110 mg/m3
372	Diborane	19287-45-7	1.0 ppm
373	Dianisidine dihydrochloride, o-; (3,3'-Dimethoxybenzidine dihydrochloride)	20325-40-0	13 mg/m3
374	Osmium tetroxide	20816-12-0	0.0084 ppm
375	Aluminum phosphide	20859-73-8	2.0 ppm
376	Fosthietan	21548-32-3	4.7 mg/m3
377	Leptophos; (Fosvel)	21609-90-5	30 mg/m3
378	Chlorthiophos	21923-23-9	7.8 mg/m3
379	Fenamiphos	22224-92-6	0.9 mg/m3
380	Oxamyl	23135-22-0	1.7 mg/m3
381	Pirimifos-ethyl	23505-41-1	25 mg/m3
382	Triazofos; (Triazophos)	24017-47-8	2.8 mg/m3
383	Chlormephos	24934-91-6	7 mg/m3
384	Nonyl phenol (mixed isomers, includes p-nonyl phenol, 104-40-5)	25154-52-3	53 mg/m3
385	Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one, 5-	26172-55-4	6.6 mg/m3
386	Toluene diisocyanate (mixed isomers)	26471-62-5	0.083 ppm
387	Sodium azide	26628-22-8	0.29 mg/m3
388	Bromadiolone	28772-56-7	1 mg/m3
389	Thiofanox; (Dacamox)	39196-18-4	8.5 mg/m3
390	Pyriminil; (Pyriminyl)	53558-25-1	6.2 mg/m3
391	Tributyltetradecylphosphonium chloride	81741-28-8	330 mg/m3
비고 1. mg/m3과 ppm의 단위 전환은 아래의 식을 적용한다(25℃, 1기압 조건). X ppm = [(Y mg/m3)(24.45)]/분자량

출처) PAC(Protective Action Criteria) Rev.29, US Department of Energy, 2016

<붙임 2>

대기안정도

바람속도, S (m/s)	낮			밤
	복사강도의 크기
	강	중	약	흐림	맑음
S ≤ 2	A	A-B	B	F	F
2<S≤3	A-B	B	C	E	F
3<S≤5	B	B-C	C	D	E
5<S≤6	C	C-D	D	D	D
6<S	C	D	D	D	D

주) 1. “바람속도”는 지상 10m에서 측정한 수치임.

2. “밤”이라 함은 해지기 1시간전부터 해뜬후 1시간 사이를 말함.

3. “강”이라 함은 맑은 날씨에서 태양의 고도가 60°이상을 말함.

4. “중”이라 함은 맑은 날씨에서 태양의 고도가 60°미만 35°이상을 말함.

5. “약”이라 함은 맑은 날씨에서 태양의 고도가 35°미만을 말함.

6. 안정도 구분

A : 매우 불안정함

B : 불안정함

C : 약간 불안정함

D : 중립

E : 약간 안정함

F : 매우 안정함

출처) 파스퀼 안정도 (Pasquill stability)

<붙임 3>

밀폐정도에 따른 완화지수

밀폐정도		밀폐조건	완화지수
			기체	액체
건물구조	정도
일반형 (Indoor)	저	실내 건물로서 출입구 및 창문들이 상시 닫혀있는 공간	0.55	0.10
밀폐형 (Enclosure)	중	실내 건물이나 누출 시 창문 및 외부공기 유입 댐퍼 등이 자동으로 닫히고 누출된 물질이 대기오염처리시설 등으로 자동으로 배기되는 시설을 갖춘 건물	0.30	0.01
봉쇄형 (Containment)	고	폭발 봉쇄(Containment) 설비와 같이 폭발 방산구 외 창 또는 개구부 등 없이 완전히 밀폐된 시설 (사람이 상주 또는 출입 가능한 장소는 적용제외)	0.17	0.001
비고 1. 밀폐형이라 하더라도 감지기, 송풍기 등이 예비설비를 갖추었고 비상전원과 연결되어 상시 작동하는 구조일 경우에는 봉쇄형 완화지수를 적용할 수 있다.

<붙임 4>

증발속도 계산방법

여기서

-	: 증발속도(kg/분)

-	: 풍속(m/sec)

-	: 분자량

-	: 액체층의 표면적(㎡) (주1)

-	: 증기압(㎜Hg)

-	: 온도(K) (주2)

주1) 액체층의 표면적 계산

(1) 확산방지 조치가 되어 있지 않은 경우에는 다음식을 이용하여 계산한다.

(㎡)

여기서

-	: 액체층의 표면적(㎡)

-	: 누출량(㎏)

-	: 밀도(g/㎤)

(2) 확산방지 조치(방류벽)이 되어 있는 경우에는 다음 수치중 작은 수치로 선정한다.

(가) 방류벽의 내부면적(㎡)

(나) 전항에서 계산한 수치(㎡)

주2) 온도는 다음의 기준으로 선정한다.

- 냉동액체 또는 가열된 액체인 경우에는 그 물질의 비점

- 상온에서 취급하는 액체는 25℃

출처) EPA Risk Management Plan, APPENDIX D. Technical background

참고문헌

1. Risk Management Program Guidance for Offsite Consequence Analysis, US. EPA

2. KOSHA GUIDE(P-92-2012) 누출원 모델링에 관한 지침, 한국산업안전보건공단

3. KOSHA GUIDE(P-110-2012) 화학공장의 피해최소화대책 수립에 관한 기술지침, 한국산업안전보건공단

4. Risk-Based Inspection Technology, API RECOMMENDED PRACTICE 581, SECOND EDITION, SEPTEMBER 2008

5. Techniques for Assessing Industrial Hazards A Manual, World Bank Technical Paper Number 55

6. ERPG(Emergency Response Planning Guidelines) Values, American Industrial Hygiene Association, 2016

7. Compiled AEGL(Acute Exposure Guideline Levels) Values, US Environmental Protection Agency, 2016

8. PAC(Protective Action Criteria) Rev.29, US Department of Energy, 2016

9. IDLH(Immediately Dangerous to Life or Health) Values, the National Institute for Occupational Safety and Health, 1994